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仓库安全“五距”要求
顶距：一般的平顶楼房，顶距为50厘米以上；人字形屋顶，堆货顶面以不超过横梁为准。
灯距：指仓库内固定的照明灯与商品之间的距离。灯距不应小于50厘米以防止照明灯过于接近商品（灯光产生热量）而发生火灾。
墙距：指墙壁与堆货之间的距离。墙距又分外墙距与内墙距。一般外墙距在50厘米以上，内墙距在30厘米以上。以便通风散潮和防火，一旦发生火灾，可供消防员出入。
柱距：指货堆与屋柱的距离一般为10～20厘米。柱距的作用是防止柱散发的潮气使商品受潮，并保护柱脚，以免损坏建筑物。
堆距：指货堆与货堆之间的距离，通常为100厘米，堆距的作用是使货堆与货堆之间，间隔清楚，防止混淆，也便于通风检查，一旦发生火灾，还便于抢救，疏散物资。
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附件2
	盛泽镇再生资源（废品回收）安全消防情况排摸表

	
	
	填报单位（盖章）：
	
	
	填报人及联系方式： 
	
	

	序号
	经营者姓名
	联系电话
	实际经营地址
	是否有营业执照
	营业执照名称
	回收品类：废丝、废布、废油、废金属、废纸板、废包装袋、泡沫木架子、其他（请描述）
	是否涉及废丝开花、造粒等生产加工行为
	所属村（社区）
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