附件2：

**苏州市吴江区建筑施工区级文明工地考核评分表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目名称 | |  | | |
| 施工单位 | |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 评 审 内 容 | | 有无否决项 | 考核得分 |
| **一** | **安全管理（15分）** | |  |  |
| **二** | **脚手架（10分）** | |  |  |
| **三** | **模板工程（10分）** | |  |  |
| **四** | **作业防护（高处作业、有限空间作业）**  **（10分）** | |  |  |
| **五** | **基坑工程（基坑、基槽、沉井、顶管）**  **（10分）** | |  |  |
| **六** | **施工用电（10分）** | |  |  |
| **七** | **起重机械（塔机、施工升降机、井架）**  **（10分）** | |  |  |
| **八** | **施工机具（中小型机具、场内机动车、**  **桩机、泵车）（10分）** | |  |  |
| **九** | **起重吊装（10分）** | |  |  |
| **十** | **文明施工（15分）** | |  |  |
| **十一** | **其它** | |  | **——** |
| **合 计** | | |  |  |
| 评审专家组  签 字 | | 组长：  成员 | | |
| 考核日期 | | 201 年 月 日 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程项目名称** | |  | | | |
| **序**  **号** | **评审内容** | **评 分 标 准** | **扣分** | **考核**  **得分** | **评审专家**  **（签字）** |
| **一** | **安全管理**  **15分** | ☆**项目经理、专职安全员不能到岗的** |  |  |  |
| ☆**安全生产责任制等安全生产管理制度不落实的** |  |  |
| ☆**安全专项施工方案未按照规定编制、论证、审批、备案的** |  |  |
| ☆**危险性较大分部分项工程未单独进行安全技术交底和验收的** |  |  |
| ☆**使用淘汰或者限制使用的设施、设备的** |  |  |
| ☆**未编制工程项目应急救援预案的** |  |  |
| 对周边建（构）筑物、管线、设施等未制定保护措施的，扣5分 |  |  |
| 安全教育未按照制度和计划进行的，扣3分 |  |  |
| 安全技术交底不齐全、不规范的，扣3分 |  |  |
| 未定期组织安全检查，或者安全检查整改复查不闭合的，扣3分 |  |  |
| 特种作业人员未持有效证件上岗的，每人扣3分 |  |  |
| 对分包单位的资质审查不到位，或者未明确总分包之间安全生产职权的，每家扣3分 |  |  |
| 安全标志未按照平面布置图设置的，每处扣2分 |  |  |
| **小 计** |  |  |
| **二** | **脚手架**  **10分** | ☆**脚手架搭设与专项方案严重不符的** |  |  |  |
| ☆**附着式升降脚手架、吊篮等工具式脚手架安装单位无资质施工，或者未经检测、备案即投入使用的** |  |  |
| ☆**脚手架未分段验收即投入使用的** |  |  |
| ☆**混凝土输送管、卸料平台、模板支架、缆风绳、起重设施与脚手架固定的** |  |  |
| ☆**钢管扣件未抽样检测，或者钢管锈蚀严重的** |  |  |
| 架体基础有沉降，或者悬挑架悬挑构件变形较大的，每处扣3分 |  |  |
| 架体未按照规定设置连墙件的，每处扣3分 |  |  |
| 立杆、扫地杆、剪刀撑、防护栏杆、脚手板、安全网等搭设不符合要求的，每处扣2分 |  |  |
| 脚手架与建筑物之间无内档防护或者设置不合理的，每处扣2分 |  |  |
| 脚手架上堆载超载，或者可坠物未及时清理的，每处扣2分 |  |  |
| **小 计** |  |  |

注：“评分标准”栏中带“☆”号子项属否决项。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程项目名称** | |  | | | |
| **序**  **号** | **评审内容** | **评 分 标 准** | **扣分** | **考核**  **得分** | **评审专家**  **（签字）** |
| **三** | **模板工程**  **10分** | ☆**模板支架搭设与专项方案严重不符的** |  |  |  |
| ☆**模板支架未经验收合格即进行混凝土浇筑的** |  |  |
| ☆**基础、立杆、水平系杆等设置不符合要求，支撑体系稳定性差的** |  |  |
| 支架构造措施、构配件不符合要求的，每处扣3分 |  |  |
| 立柱底部处理不符合规定的，每处扣3分 |  |  |
| 施工荷载不符合要求的，扣3分 |  |  |
| 模板拆除前无混凝土强度报告，或者强度未达到规定提前拆模的，扣3分 |  |  |
| 拆模作业不符合安全规定的，扣3分 |  |  |
| **小 计** |  |  |
| **四** | **作业防护**  **（高处**  **作业、有限**  **空间作业）**  **10分** | ☆**使用伪劣的安全网、安全帽、安全带等安全防护用品的** |  |  |  |
| ☆**各类卸料（操作）平台未按照方案搭设安装的** |  |  |
| ☆**卸料（操作）平台搭设安装后未经验收合格即投入使用的** |  |  |
| ☆**高处作业未采取防护措施的** |  |  |
| ☆**临边、洞口防护设施未做到定型化、工具化的** |  |  |
| ☆**有限空间内作业未制定防护措施、未执行审批制度、现场作业无防护的** |  |  |
| 安全帽、安全带、安全网等防护用品不佩戴、不使用的，每人（处）扣2分 |  |  |
| 临边、洞口防护不符合要求的，每处扣3分 |  |  |
| 卸料（操作）平台搭设、安装固定、使用以及防护等不规范的，每处扣3分 |  |  |
| **小 计** |  |  |
| **五** | **基坑工程**  **（基坑、**  **基槽、沉井、**  **顶管）**  **10分** | ☆**基坑工程施工与专项方案不符的** |  |  |  |
| ☆**基坑工程未进行节点验收的** |  |  |
| ☆**基坑工程施工过程中未进行有效监测的** |  |  |
| ☆**基坑工程出现险情，或者对周边环境造成破坏的** |  |  |
| 基坑排水系统不通畅或者积水严重的，扣5分 |  |  |
| 土方开挖不符合规定的，扣5分 |  |  |
| 坑边堆载不符合要求的，扣5分 |  |  |
| 上下通道搭设与设置不符合要求的，每处扣2分 |  |  |
| 坑、槽、井的临边防护不到位的，每处扣2分 |  |  |
| **小 计** |  |  |

注：“评分标准”栏中带“☆”号子项属否决项。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程项目名称** | |  | | | |
| **序**  **号** | **评审内容** | **评 分 标 准** | **扣分** | **考核**  **得分** | **评审专家**  **（签字）** |
| **六** | **施工用电**  **10分** | ☆**外电线路未采取防护措施的** |  |  |  |
| ☆**施工现场应当采用TN-S系统而未采用，或者未采用同一保护系统的** |  |  |
| ☆**临时施工用电工程未进行验收的** |  |  |
| ☆**施工现场未设置总配电房、未实行“三级配电二级保护”，或者违反“一机一闸一漏一箱”的** |  |  |
| ☆**末端开关箱漏电保护器参数不符合要求的** |  |  |
| ☆**使用铜丝或者其它金属材料代替熔断丝的** |  |  |
| 外电防护不符合要求的，扣5分 |  |  |
| 接地、接零保护系统的保护线、接地装置设置不符合要求的，每处扣2分 |  |  |
| 配电间、配电线路、配电箱（开关箱）设置安装不符合规范的，每处扣1分 |  |  |
| 照明供电和照明装置不符合规范的，每处扣1分 |  |  |
| **小 计** |  |  |
| **七** | **起重机械**  **（塔机、**  **施工**  **升降机、**  **井架）**  **10分** | ☆**起重机械设备的安装、拆除备案、检测、验收和使用登记不符合规定的** |  |  |  |
| ☆**起重机械设备的安装、拆除（包括升降）单位及其操作人员无资质、无操作证的** |  |  |
| ☆**施工升降机防坠安全器超过有效标定期限的** |  |  |
| ☆**司机、司索或者指挥无证上岗的** |  |  |
| 限位保险装置不齐全或者有失效的，每处扣5分 |  |  |
| 附着装置（缆风绳）安装不符合要求，或者未按照规定检测验收的，每道扣5分 |  |  |
| 基础以及接地保护、防雷保护等电气安全有不符合要求的，每处扣3分 |  |  |
| 齿轮齿条、钢丝绳、滑轮、螺栓等不符合要求的，每处扣2分 |  |  |
| 地面进出料口、楼面站台等防护不到位的，每处扣2分 |  |  |
| 设备日常维护保养差或者无维护记录的，每台扣5分 |  |  |
| **小 计** |  |  |

注：“评分标准”栏中带“☆”号子项属否决项。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程项目名称** | |  | | | |
| **序**  **号** | **评审内容** | **评 分 标 准** | **扣分** | **考核**  **得分** | **评审专家**  **（签字）** |
| **八** | **施工机具**  **（中小型**  **机具、场内**  **机动车、**  **桩机、**  **泵车）**  **10分** | ☆**机械、机具无进场安装验收记录的** |  |  |  |
| ☆**桩工机械、泵车、场内机动车的司机无证上岗的** |  |  |
| ☆**机械与输电线路的安全距离达不到要求无具体措施的** |  |  |
| 机械、机具的安全防护装置不齐全的，每处扣2分 |  |  |
| 气瓶无标识，或者存放、使用不当的，每处扣2分 |  |  |
| 交流电焊机无二次空载降压保护器的，每台扣3分 |  |  |
| 机械、机具的电气安全保护不符合要求的，每台扣3分 |  |  |
| 设备操作防护棚不到位的，每处扣2分 |  |  |
| 操作规程牌、操作人员牌等标牌不齐全的，扣2分 |  |  |
| 场内机动车无固定停放场所的，扣2分 |  |  |
| 违章操作、违章使用机械、机具的，每起扣3分 |  |  |
| 机械、机具日常维护保养差的，扣3分 |  |  |
| **小 计** |  |  |
| **九** | **起重吊装**  **10分** | ☆**起重吊装作业未按照专项方案施工作业的** |  |  |  |
| ☆**起重机械无检测合格证明，或者各类限位保险装置不齐全的** |  |  |
| ☆**司机、指挥无证上岗的** |  |  |
| 钢丝绳等吊索、吊具不符合要求的，扣5分 |  |  |
| 吊装作业场地承载力不符合要求或者未加固的，扣5分 |  |  |
| 吊装作业空间内有架空线路的，扣5分 |  |  |
| 构件码放超高、超载或者稳定性差的，扣5分 |  |  |
| 吊装作业有违章指挥、违章作业的，扣5分 |  |  |
| 吊装作业未设置警戒区的，扣5分 |  |  |
| **小 计** |  |  |

注：“评分标准”栏中带“☆”号子项属否决项。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程项目名称** | |  | | | |
| **序**  **号** | **评审内容** | **评 分 标 准** | **扣分** | **考核**  **得分** | **评审专家**  **（签字）** |
| **十** | **文明施工**  **15分** | ☆**现场无围档或者未设置刚性全封闭围挡的** |  |  |  |
| ☆**现场主要出入口无大门、未设置企业标志或者未设置“五牌二图”的** |  |  |
| ☆**出入口未设置冲洗台，主要道路、加工场所地面未硬化，或者临时排水不符合要求的** |  |  |
| ☆**办公、宿舍用房的防火等级不符合要求的** |  |  |
| ☆**施工区和办公、生活区未有效隔离的** |  |  |
| ☆**在建工程内住人的** |  |  |
| ☆**生活区卫生脏乱差，宿舍内私拉乱接、烧煮东西的** |  |  |
| ☆**食堂未领取《卫生许可证》的** |  |  |
| 围档、大门、“五牌二图”设置不符合要求，或者破损、不整洁的，每处扣2分 |  |  |
| 材料堆放混乱、标识不清，或者建筑垃圾清运归堆不符合要求的，每处扣2分 |  |  |
| 现场有扬尘、焚烧等污染环境的，每处扣2分 |  |  |
| 施工现场消防设施、器材不符合要求的，每处扣3分 |  |  |
| 易燃易爆物品未设置专用库房，或者动火作业未审批的，扣5分 |  |  |
| 宿舍、食堂、厕所、活动室等生活设施不符合要求的，每处扣2分 |  |  |
| 未制定防粉尘、防噪声、防光污染、施工不扰民措施的，扣5分 |  |  |
| **小 计** |  |  |
| **十**  **一** | **其 它** | ☆**未采用LBS定位系统的** |  |  |  |
| ☆**现场具备条件而未设置农民工业余学校的** |  |  |
| ☆**在日常检查中被停工整改的** |  |  |
| ☆**因扬尘、噪音控制不力造成较大社会影响的** |  |  |
| ☆**发生拖欠农民工工资纠纷或者其它社会治安案件的** |  |  |
| ☆**发生工伤死亡事故，或者受到主管部门行政处罚、行政处理的** |  |  |
| ☆**被区渣土办行政处罚的** |  |  |
| **小 计** |  |  |

注：“评分标准”栏中带“☆”号子项属否决项。